БО «Українська освітня платформа»

тендер № БО00-Т222250

Додаток 2 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / СПЕЦИФІКАЦІЯ

Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого товару з обов'язковим відображенням всіх характеристик. Технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не меншої якості та вимог, ніж у замовленому товарі.

| **ЛОТ 2 - САНТЕХНІКА та інші ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИБОРИ** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Технічні характеристики - мінімальні вимоги Замовника | Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються Учасником (із зазначенням конкретного найменування, бренду (торгової марки)) | Відповідність вимогам Замовника  (Чи є відхилення від опису Замовника (Так/Ні). Якщо так, опишіть які) | Країна походження товару | Гарантійний термін обслуговування |
| 1 | Електросушарка для рук | Тип вмикання: Автоматичний  Матеріал: пластик  Тип встановлення: Настінний (підвісний)  Час сушіння: 10 с  Температура повітряного потоку: 60 |  |  |  |  |
| 2 | Теплова завіса | Потужність (кВт): 8;  Тип завіси: Електрична;  Спосіб монтажу: Настінний;  Потужність двигуна (Вт): 260;  Габарити: 132x218x247 |  |  |  |  |
| 3 | Конвектор електричний | Площа обігріву: 15 кв.м  Максимальна потужність: 2000 Вт  Термостат: механічний  Підлоговий |  |  |  |  |
| 4 | Вентилятор | Підлоговий  Максимальна потужність: 45 Вт  Діаметр: 40 см  Кількість швидкостей 3  Живлення: Від мережі |  |  |  |  |
| 5 | Бактерицидний опромінювач | Площа приміщення до 20 м2  Ціль знезараження повітря і поверхні  Потужність 15 Вт  Тип експлуатації Стаціонарний (настінний або стельовий)  Зона дії 180  Бактерицидна лампа Озонова  Ефективний ресурс лампи 9000 год  Матеріал корпусу алюміній  Габарити 45х80х510 мм |  |  |  |  |
| 6 | Вогнегасник порошковий | Тип пристрою - Вогнегасник переносний (ручний)  Застосування до пожеж - А, В, С  Тип вихідного струменя - ОВ(К)  Тип пінного потоку - ОВП(В)  Тип порошку - А,В,С,Е  Маса заряду 3 кг |  |  |  |  |
| 7 | Лічильник холодної води | Для холодної води  Вид механічний  Матеріал корпусу латунь  Розміри 70 × 110 × 70 мм  Максимальний робочий тиск 10 bar  Колір білий  Номінальний діаметр підключення 15 мм |  |  |  |  |
| 8 | Лічильник гарячої води | Для гарячої води  Вид механічний  Матеріал корпусу латунь  Розміри 70 × 110 × 70 мм  Максимальний робочий тиск 10 bar  Колір білий  Номінальний діаметр підключення 15 мм |  |  |  |  |
| 9 | Лічильник електроенергії | Однофазний, багатотарифний  КІлькість розрядів 6+2  Кількість фаз 1  Максимальний струм 60А  Напруга 220В  Номінальний струм 5А  Частота 50 Гц |  |  |  |  |
| 10 | Радіатори | Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96 10 секцій  Тип радіатора - секційний  Теплова потужність - 2020 Вт  Робочий тиск - 30 атм.  Міжосьова відстань - 50 см  Обʼєм води в радіаторі - 2.4 л  Ширина 80 см  Довжина 80 см  Висота 55 см  Тип установки горизонтальний  Тип підключення бічний |  |  |  |  |
| 11 | Трап для душу | Душовий трап під плитку 40 см KOER FD30-70x400 AC0697  матеріал - нержавіюча сталь Sus304;  колір - нержавіюча сталь;  комбінований затвор;  довжина трапу 40 см;  ширина - 7 см;  монтажна висота 100-155 мм;  діаметр випускного отвору - 40 мм (у комплекті - перехідник 50 мм);  пропускна здатність - 30 л/хв;  регульована висота;  ухил внутрішньої частини корпусу; |  |  |  |  |
| 12 | Змішувач для раковини в ванну | Матеріал корпусу: Латунь  Вид монтажу: На виріб  Тип змішувача: Одноважільний  Тип виливу: Литий  Діаметр картриджа: 35 мм  Колір виробу: Хром |  |  |  |  |
| 13 | Змішувач для кухні | Матеріал корпусу латунь  Вид монтажу змішувача на виріб  Колір нікель  Висота 37,5 см  Ширина 5 см  Глибина 28,2 см  Винос гусака 19,6 см |  |  |  |  |
| 14 | Кухонна мийка | Глибина 20 см  Довжина 58 см  Ширина 50 см  Висота 21 см  Розмір чаші 43х33 см  Матеріал кухонної мийки граніт  Фактура поверхні матова  Колір бежевий  Форма мийки прямокутна  Наявність крила |  |  |  |  |
| 15 | Тумба підвісна з раковиною в ванну | Раковина:  Матеріал кераміка  Колір білий  Ширина 55 см  Розташування раковини по центру  Тумба:  Тип монтажу підвісний  Дві полиці  Відкриття дверцят Розкривні  Матеріал фасаду ДСП  Колір фасаду білий  Форма тумби пряма  Габарити (ШхВхГ) 55х52х37 см  Кріплення тумби до стіни |  |  |  |  |
| 16 | Душова система | Комплектація: душова система, дійка, шланг, верхній душ  Матеріал виробу нержавіюча сталь  Діаметр лійки 118 мм  Покриття шланга хром  Довжина шланга 1,5 м |  |  |  |  |
| 17 | Унітаз | Тип встановлення підлоговий  Матеріал сидіння поліпропілен  Обʼєм бачка, л: 3 / 6  Злив горизонтальний  Габарити унітаза (ВхШхГ), см: 75.5 × 37 × 62.5  Матеріал кераміка  Колір білий |  |  |  |  |
| 18 | Електросушарка для рушників | Матеріал: сталь  Покриття: фарба порошкова біла RAL 9016  Тип фарби: глянець ПЕ  Напруга живлення: 220В  Частота струму: 50 Гц  Температура поверхні виробу +: 50 + 5°С  Діаметр: стійка ®30, товщина 1,5мм; перемичка 018, товщина 1,5 мм  Регулятор: на стійці (крутилка в нижньому ковпачку)  Розміщення шнура: зліва |  |  |  |  |
| 19 | Стілець інклюзивний в душ | Тип виробу: стілець зі спинкою  Колір виробу: білий  Матеріал виготовлення сидіння: гіпоалергенний пластик  Матеріал виготовлення каркасу: анодований алюміній  Розміри сидіння, Ш х Г: 40 см х 33 см  Висота виробу: 41см - 51 см  Висота спинки від сидіння: 39 см  Максимальне навантаження: 130 кг |  |  |  |  |
| 20 | Ролети на вікна | Розміри - ширина 1350 х висота 1500  Колір світло-бежевий  Матеріал: Поліестр  Тип системи: Відкрита  Тип монтажу: Універсальний  Тип управління: Ланцюжкове |  |  |  |  |
| 21 | Інклюзивний поручень для санузла | Поручень підйомний для санузла  Розмір довжина 800 мм, ширина 238 мм  Поверхня: Полірована  Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304 |  |  |  |  |
| 22 | Інклюзивний поручень під раковину | Поручень під раковину з двома опорами  Матеріал нержавіюча сталь AISI 304  Поверхня полірована  Довжина 750 мм  Ширина 730 мм  Висота 550 мм  Підлогова установка |  |  |  |  |
| 23 | Інклюзивний поручень кутовий | Поручень пристінний кутовий  Труба 32х1,5 мм  Відступ від стіни 45 мм  Довжина 600 мм  Ширина 600 мм  Матеріал нержавіюча сталь AISI 304  Поверхня полірована  Кріплення до стіни |  |  |  |  |

Технічні та/або якісні вимоги до товару:

1. Підтвердження технічних та якісних характеристик:

* Учасник має надати гарантійний лист про відповідність технічних та якісних характеристик товару вимогам предмету закупівлі.
* У складі пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності з інформацією про фактичні технічні характеристики товару та його компонентів, заповнена і підписана уповноваженою особою учасника.
* Технічні характеристики:
* Учасник зазначає технічні характеристики товару, які мають бути не нижчими за вказані в специфікації.
* Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, і відповідати вимогам, нормам та стандартам, чинним на території України.

1. Гарантійні зобов’язання:

* Гарантійний строк експлуатації та зберігання продукції має відповідати стандартам, технічним умовам або бути не меншим за 2 роки з моменту отримання продукції кінцевим споживачем (відповідно до ст. 680 ЦКУ).
* Для продукції одноразового використання гарантійні строки не передбачаються, якщо це зазначено у технічних умовах.
* Сторони можуть узгодити довші гарантійні строки у договорі (п. 2 ст. 269 ГКУ).

1. Пакування та транспортування:

* Товар має бути запакований так, щоб виключити можливість пошкодження чи псування під час транспортування та зберігання.
* Поставка здійснюється за рахунок постачальника і супроводжується документами, що підтверджують кількість та якість товару (видаткова та товарно-транспортна накладні).

1. Документи щодо відповідності:

* Декларація про відповідність: оригінал або копія (чи підтверджуючий лист для товарів, що не підлягають оцінці), який відповідає технічним регламентам або стандартам ДСТУ ISO/IEC.
* Паспорт або сертифікат якості для кожного виду продукції.
* Якщо продукція виготовлена за кордоном, потрібно надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до Закону України «Про технічні регламенти».

1. Документи щодо технічних умов:

* Копія нормативного документу (ГОСТ, ДСТУ або ТУ), що містить основні характеристики продукції.
* Якщо виробник не є власником ТУ чи іншого нормативного документа, необхідно надати підтвердження повноважень на його використання.

1. Додаткові вимоги:

У разі виявлення помилок або невідповідностей у пропозиції учасник має протягом 24 годин виправити їх, надіславши уточнені документи офіційною електронною поштою після повідомлення від замовника.

Якщо учасник не зобов'язаний подавати певні документи, він надає лист-пояснення із законодавчими підставами або копію роз’яснення державних органів.

Документи іншою мовою, ніж українська, повинні супроводжуватись автентичним перекладом українською.

Примітка:

Стандартні характеристики, скорочення та терміни щодо товарів мають відповідати міжнародним або національним стандартам та надаються мовою їх загальноприйнятого застосування.