БО «Українська освітня платформа»

 тендер № БО00-Т222250

Додаток 2 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / СПЕЦИФІКАЦІЯ

Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого товару з обов'язковим відображенням всіх характеристик. Технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не меншої якості та вимог, ніж у замовленому товарі.

| **ЛОТ 2 - САНТЕХНІКА та інші ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИБОРИ** |
| --- |
| № | Найменування | Технічні характеристики - мінімальні вимоги Замовника | Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються Учасником (із зазначенням конкретного найменування, бренду (торгової марки)) | Відповідність вимогам Замовника (Чи є відхилення від опису Замовника (Так/Ні). Якщо так, опишіть які) | Країна походження товару | Гарантійний термін обслуговування |
| 1 | Електросушарка для рук | Тип вмикання: АвтоматичнийМатеріал: пластикТип встановлення: Настінний (підвісний)Час сушіння: 10 сТемпература повітряного потоку: 60 |  |  |  |  |
| 2 | Теплова завіса | Потужність (кВт): 8; Тип завіси: Електрична; Спосіб монтажу: Настінний; Потужність двигуна (Вт): 260;Габарити: 132x218x247 |  |  |  |  |
| 3 | Конвектор електричний | Площа обігріву: 15 кв.мМаксимальна потужність: 2000 ВтТермостат: механічнийПідлоговий |  |  |  |  |
| 4 | Вентилятор | ПідлоговийМаксимальна потужність: 45 ВтДіаметр: 40 смКількість швидкостей 3Живлення: Від мережі |  |  |  |  |
| 5 | Бактерицидний опромінювач | Площа приміщення до 20 м2Ціль знезараження повітря і поверхніПотужність 15 ВтТип експлуатації Стаціонарний (настінний або стельовий)Зона дії 180Бактерицидна лампа ОзоноваЕфективний ресурс лампи 9000 годМатеріал корпусу алюмінійГабарити 45х80х510 мм |  |  |  |  |
| 6 | Вогнегасник порошковий | Тип пристрою - Вогнегасник переносний (ручний)Застосування до пожеж - А, В, СТип вихідного струменя - ОВ(К)Тип пінного потоку - ОВП(В)Тип порошку - А,В,С,ЕМаса заряду 3 кг |  |  |  |  |
| 7 | Лічильник холодної води  | Для холодної водиВид механічнийМатеріал корпусу латуньРозміри 70 × 110 × 70 ммМаксимальний робочий тиск 10 barКолір білийНомінальний діаметр підключення 15 мм |  |  |  |  |
| 8 | Лічильник гарячої води | Для гарячої водиВид механічнийМатеріал корпусу латуньРозміри 70 × 110 × 70 ммМаксимальний робочий тиск 10 barКолір білийНомінальний діаметр підключення 15 мм |  |  |  |  |
| 9 | Лічильник електроенергії | Однофазний, багатотарифнийКІлькість розрядів 6+2Кількість фаз 1Максимальний струм 60АНапруга 220ВНомінальний струм 5АЧастота 50 Гц |  |  |  |  |
| 10 | Радіатори | Радіатор біметалевий Mirado/Diva 500/96 10 секційТип радіатора - секційнийТеплова потужність - 2020 ВтРобочий тиск - 30 атм.Міжосьова відстань - 50 смОбʼєм води в радіаторі - 2.4 лШирина 80 смДовжина 80 смВисота 55 смТип установки горизонтальнийТип підключення бічний |  |  |  |  |
| 11 | Трап для душу | Душовий трап під плитку 40 см KOER FD30-70x400 AC0697матеріал - нержавіюча сталь Sus304;колір - нержавіюча сталь;комбінований затвор;довжина трапу 40 см;ширина - 7 см;монтажна висота 100-155 мм;діаметр випускного отвору - 40 мм (у комплекті - перехідник 50 мм);пропускна здатність - 30 л/хв;регульована висота;ухил внутрішньої частини корпусу; |  |  |  |  |
| 12 | Змішувач для раковини в ванну | Матеріал корпусу: ЛатуньВид монтажу: На вирібТип змішувача: ОдноважільнийТип виливу: ЛитийДіаметр картриджа: 35 ммКолір виробу: Хром |  |  |  |  |
| 13 | Змішувач для кухні | Матеріал корпусу латуньВид монтажу змішувача на вирібКолір нікельВисота 37,5 смШирина 5 смГлибина 28,2 смВинос гусака 19,6 см |  |  |  |  |
| 14 | Кухонна мийка | Глибина 20 смДовжина 58 смШирина 50 смВисота 21 смРозмір чаші 43х33 смМатеріал кухонної мийки гранітФактура поверхні матоваКолір бежевийФорма мийки прямокутнаНаявність крила |  |  |  |  |
| 15 | Тумба підвісна з раковиною в ванну | Раковина: Матеріал керамікаКолір білийШирина 55 смРозташування раковини по центруТумба: Тип монтажу підвіснийДві полиціВідкриття дверцят РозкривніМатеріал фасаду ДСПКолір фасаду білийФорма тумби прямаГабарити (ШхВхГ) 55х52х37 смКріплення тумби до стіни |  |  |  |  |
| 16 | Душова система | Комплектація: душова система, дійка, шланг, верхній душМатеріал виробу нержавіюча стальДіаметр лійки 118 ммПокриття шланга хромДовжина шланга 1,5 м |  |  |  |  |
| 17 | Унітаз | Тип встановлення підлоговийМатеріал сидіння поліпропіленОбʼєм бачка, л: 3 / 6Злив горизонтальнийГабарити унітаза (ВхШхГ), см: 75.5 × 37 × 62.5Матеріал керамікаКолір білий |  |  |  |  |
| 18 | Електросушарка для рушників | Матеріал: стальПокриття: фарба порошкова біла RAL 9016Тип фарби: глянець ПЕНапруга живлення: 220ВЧастота струму: 50 ГцТемпература поверхні виробу +: 50 + 5°СДіаметр: стійка ®30, товщина 1,5мм; перемичка 018, товщина 1,5 ммРегулятор: на стійці (крутилка в нижньому ковпачку)Розміщення шнура: зліва |  |  |  |  |
| 19 | Стілець інклюзивний в душ | Тип виробу: стілець зі спинкоюКолір виробу: білийМатеріал виготовлення сидіння: гіпоалергенний пластикМатеріал виготовлення каркасу: анодований алюмінійРозміри сидіння, Ш х Г: 40 см х 33 смВисота виробу: 41см - 51 смВисота спинки від сидіння: 39 смМаксимальне навантаження: 130 кг  |  |  |  |  |
| 20 | Ролети на вікна  | Розміри - ширина 1350 х висота 1500Колір світло-бежевийМатеріал: ПоліестрТип системи: ВідкритаТип монтажу: УніверсальнийТип управління: Ланцюжкове |  |  |  |  |
| 21 | Інклюзивний поручень для санузла  | Поручень підйомний для санузла Розмір довжина 800 мм, ширина 238 ммПоверхня: Полірована Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304 |  |  |  |  |
| 22 | Інклюзивний поручень під раковину | Поручень під раковину з двома опорамиМатеріал нержавіюча сталь AISI 304Поверхня полірованаДовжина 750 ммШирина 730 ммВисота 550 ммПідлогова установка |  |  |  |  |
| 23 | Інклюзивний поручень кутовий | Поручень пристінний кутовийТруба 32х1,5 ммВідступ від стіни 45 ммДовжина 600 ммШирина 600 ммМатеріал нержавіюча сталь AISI 304Поверхня полірованаКріплення до стіни |  |  |  |  |

Технічні та/або якісні вимоги до товару:

1. Підтвердження технічних та якісних характеристик:
* Учасник має надати гарантійний лист про відповідність технічних та якісних характеристик товару вимогам предмету закупівлі.
* У складі пропозиції подається порівняльна таблиця відповідності з інформацією про фактичні технічні характеристики товару та його компонентів, заповнена і підписана уповноваженою особою учасника.
* Технічні характеристики:
* Учасник зазначає технічні характеристики товару, які мають бути не нижчими за вказані в специфікації.
* Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, і відповідати вимогам, нормам та стандартам, чинним на території України.
1. Гарантійні зобов’язання:
* Гарантійний строк експлуатації та зберігання продукції має відповідати стандартам, технічним умовам або бути не меншим за 2 роки з моменту отримання продукції кінцевим споживачем (відповідно до ст. 680 ЦКУ).
* Для продукції одноразового використання гарантійні строки не передбачаються, якщо це зазначено у технічних умовах.
* Сторони можуть узгодити довші гарантійні строки у договорі (п. 2 ст. 269 ГКУ).
1. Пакування та транспортування:
* Товар має бути запакований так, щоб виключити можливість пошкодження чи псування під час транспортування та зберігання.
* Поставка здійснюється за рахунок постачальника і супроводжується документами, що підтверджують кількість та якість товару (видаткова та товарно-транспортна накладні).
1. Документи щодо відповідності:
* Декларація про відповідність: оригінал або копія (чи підтверджуючий лист для товарів, що не підлягають оцінці), який відповідає технічним регламентам або стандартам ДСТУ ISO/IEC.
* Паспорт або сертифікат якості для кожного виду продукції.
* Якщо продукція виготовлена за кордоном, потрібно надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до Закону України «Про технічні регламенти».
1. Документи щодо технічних умов:
* Копія нормативного документу (ГОСТ, ДСТУ або ТУ), що містить основні характеристики продукції.
* Якщо виробник не є власником ТУ чи іншого нормативного документа, необхідно надати підтвердження повноважень на його використання.
1. Додаткові вимоги:

У разі виявлення помилок або невідповідностей у пропозиції учасник має протягом 24 годин виправити їх, надіславши уточнені документи офіційною електронною поштою після повідомлення від замовника.

Якщо учасник не зобов'язаний подавати певні документи, він надає лист-пояснення із законодавчими підставами або копію роз’яснення державних органів.

Документи іншою мовою, ніж українська, повинні супроводжуватись автентичним перекладом українською.

Примітка:

Стандартні характеристики, скорочення та терміни щодо товарів мають відповідати міжнародним або національним стандартам та надаються мовою їх загальноприйнятого застосування.